Verein zur Förderung der digitalen Betriebsarten im Amateurfunk

# TheFirmware (TF), DAMA-Slave

Auf dieser Seite finden sie die TheFirmware AX.25 Software für verschiedene TNC (Terminal Node Controller) Plattformen. Diese Software wurde von Funkamateuren für Funkamateure entwickelt. Eine nicht-kommerzielle Nutzung im CB-Funk wird geduldet, jedoch gibt es keinerlei Support. Jede kommerzielle Nutzung ist ohne vorherige Absprache mit NORD><LINK strengstens untersagt und wird ggf. gerichtlich verfolgt! Bitte beachten Sie die ALAS-Lizenz!

Folgendes können wir Ihnen momentan im WWW anbieten:

- TF2.7b TNC-2 Eprom - Die "TheFirmware" AX.25-Software für alle TNC-2 (Z80) kompatiblen TNC's, inklusive DAMA, SMACK-KISS und WA8DED Hostmode.
Dokumentation und Bedienungsanleitung für die TheFirmware-Software.
- TheFirmware TF2.7b für den HK32 micro-TNC-2e von Heathkit und baugleiche Modelle.
- ´C´-Sourcen der TheFirmware für den TNC-2 (Hinweis: Wir bitten darum sämtliche Änderungen mit NORD><LINK abzusprechen und keine eigenen Versionen in den Umlauf zu bringen, nur so haben wirkliche alle etwas davon).
- TFX Version 2.8 [Oktober 1996] von Andreas Gal, DB7KG ist besonders für den Betrieb mit DAMA-Digipeatern geeignet und auf Verträglichkeit getestet, das sie auf der TF2.7b basiert. Das Packet beinhaltet alle TFX Treiber und eine Dokumentation und unterstüzt folgende Modem-Hardware:
- BayCom 1k2/2k4 Ansteckmodems und ähnliche (TFX_UART oder TFX_PORT)
- DigiCom 1k2 Ansteckmodems für die parallele Schnittstelle (TFX_PORT)
- BayCom Par9k6 9600 Baud Modems für die parallele Schnittstelle (TFX_PAR)
- (neu) BayCom PICPAR 9600 Baud Ansteck-Modem (TFX_PAR)
- intelligente Modems (TNCs) im KISS-Modus (TFX_KISS)
- eine Version für das YAM - Modem gibt es auch.
- TFX_IPD für die Kopplung TNN/IPXPD mit Hostmode-Software via Ethernet, z.B. für Mailboxen, Sysops.
- TFKISS 3.0 ist ein PC-residenter TNC-Treiber für TNCs/Multimodecontroller (KAM, PK232, usw.), die auch im KISS-Modus betrieben werden können. Damit ist wieder ein Betrieb unter DAMA möglich, sowie der Einsatz von Hostmode-Terminalprogrammen. Im KISS-Modus arbeitet der jeweilige TNC/Multimodecontroller nur noch als HDLC-Datensender und Empfänger. TFKISS 3.0 basiert auf TheFirmware 2.7b. Zur Vermeidung von Übertragunsfehlern, besonders bei höheren Baudraten, sind in der nunmehr vorliegende Version 3.0 beide gängigen CRC-Protokolle (SMACK und RMNC) eingebaut, welche mittels Kommandozeilenschalter beim Start ausgewählt werden können. Daher ist TFKISS auch für Mailbox-Anwendungen oder Sysops sinnvoll nutzbar, welche eine direkte Drahtverbindung zu einem RMNC-Knoten haben oder einen Kisslink zum TNN-Digi.
- TFPCX271 - The Firmware PC Extended Version 2.71 (23. March 1998) with fully DAMA-support by Henk de Groot, PE1DNN, based on TFPCX 2.21 by René Stange, DG0FT, based on TF2.7b by NORD><LINK. This a resident AX.25-Controller for PC and BayCom-Modem, SCC-Boards, PAR96, YAM96, PA0HZP-OptoPcScc Board, KISS and DRSI cards, with WA8DED-Hostmode-Interface. The Source code is also available here.
- TFWIN from F6FBB is a DLL running under Windows95 to interface a 32bits application with KISS- or 6PACK-TNC via a serial line. Many parts of the code are from the TF23 for TNC2 of NORD><LINK.
- TFPK27 für AEA's PK88 und PK232 als Ersatz für das Original-EPROM.
- TFKISS für LINUX ist ein KISS-Treiber für TheFirmware mit TNT/DPBOX unter Linux.